|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L5 | 3.6B | 5% | 0.6A | 1 | INDC2317X152N |  |  |  |
| L4 | 1.6B | 5% | 0.6A | 1 | INDC2317X152 |  |  |  |
| C1 | 1206 | C0G | 22u | 5% | 250B | 1 | 251R15S3R6BV |  |
| L2 | 4.6B | 5% | 0.6A | 1 | INDC2317X152np |  |  |  |
| L3 | 1.6B | 5% | 2A | 1 | INDC2317X152 |  |  |  |
| C2 | 1206 | C0G | 22u | 5% | 250B | 1 | 251R15S3R6BV |  |
| C3 | 1206 | C0G | 22u | 5% | 250B | 1 | 1R15S3R6BV |  |
| C4 | 0805 | C0G | 22u | 5% | 250B | 1 | R15S3R6BV |  |
| RP1 | 0805 | 10k | 5% | 1 | N |  |  |  |
| RK1 | 0805 | 10k | 5% | 1 | THRMC2012X100N |  |  |  |
| C5 | 1206 | C0G | 22u | 5% | 250B | 1 | 251R15S3R6BV |  |
| C6 | 1110 | C0G | 22u | 5% | 250B | 1 | 251R15S3R6BV |  |
| R1 | 0805 | 15k | 5% | 1 |  |  |  |  |
| X3 | SMP1 | Rosenberger | 1 |  |  |  |  |  |
| X4 | SMP1 | Rosenberger | 1 |  |  |  |  |  |
| X2 | Pad\_1x4 | Print\_elemment | 1 |  |  |  |  |  |
| X1 | Pad\_1x4 | Print\_elemment | 1 |  |  |  |  |  |
| C7 | 1206 | C0G | 22u | 5% | 250B | 1 | 251R15S3R6BV |  |
| L1 | 3.6B | 5% | 0.6A | 1 | INDC2317X |  |  |  |
| R2 | PVG5A | 5k | 10% | 1 | PVG5A502C03R00 |  |  |  |
| VT1 | AFT09MS015NT1 | NXP | 1 |  |  |  |  |  |
| DA1 | ADF124" | NXP | 1 |  |  |  |  |  |